Mise en réseau Wifi de smartphoton lors de la 1ère installation

Après avoir créé votre carte SD (Min 8Gb) avec des logiciels du type :
Win32 Disk Imager
balenaEtcher
rufus

Insérer la carte SD flashée dans un PC. (Windows, Mac, Linux)
Sous Windows : Allez sur cette carte, partition nommée « boot »
[image: ]
Sous Linux :  Créer et éditer simplement ce fichier ci-dessous dans la partition /boot
Créez un fichier nommé :   wpa_supplicant.conf    Attention !  wpa_supplicant.conf   et non pas wpa_supplicant.conf.txt !!!!
Pour être certain que cela fonctionne, veuillez activer « Extensions de noms de fichiers » pour avoir accès à ces extensions masquées par défaut dans Windows.
[image: ]
Donc, bouton droit de la souris, créer le fichier le fichier
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Répondre oui
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Dans celui insérez ces lignes en modifiant Mon-Wifi & Mon-mot-de-passe-wifi avec vos valeurs.
	country=fr
update_config=1 
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
  scan_ssid=1
  ssid=" Mon-Wifi "
  psk=" Mon-mot-de-passe-wifi "
}



Exemple dans le bloc-notes :
[image: ]

Sauvegardez le fichier !
Remettre la carte SD dans le Raspberry et redémarrer celui-ci.
Après, normalement il s’est connecté à votre réseau.


Agrandissement de la place disponible sur la carte SD

Si votre carte est plus grande que 8 Gb, ce que j’imagine, vous pouvez redimensionner celle-ci pour que smartphoton utilise toute celle-ci. Allet dans le menu « Debug » et appuyer sur le bouton « taille disque » pour voir la taille actuelle. Ensuite appuyer sur le bouton « étendre file system ».
Une fois cette commande terminée, appuyer sur le bouton « redémarrer le Pi ».
Une fois effectué, revenir sur ce tableau et appuyer à nouveau sur bouton « taille disque ». Celle-ci a dû être agrandie significativement. Dans mon exemple, je suis passé de 7Gb à 15Gb. Ca va permettre de tenir des années avec la base de données[image: ]


Une fois votre Pi trouvé et votre PC ou téléphone reconnecté sur votre Wifi, vous pouvez joindre le logiciel depuis votre navigateur à ce genre d’adresse 192.168.1.xxx:1880/ui
(Exemple : 192.168.1.178:1880/ui)
[image: ]
 
Pour trouver votre Pi sur votre réseau, vous pouvez faire ceci :
Sur votre PC-Mac-Linux:
Faire un ping de onduleur.local son adresse devrait apparaître
$ ping onduleur.local    
PING onduleur.local (192.168.1.195) 56(84) bytes of data. 
64 octets de 192.168.1.195 (192.168.1.195) : icmp_seq=1 ttl=64 temps=2.93 ms 
64 octets de 192.168.1.195 (192.168.1.195) : icmp_seq=2 ttl=64 temps=4.53 ms


Avec votre téléphone Android ou iOS :
Installer l’application Fing
Celle-ci va chercher dans votre réseau vos appareils, rechercher ensuite dans les résultats
Le mot Raspberry. Il est à cette adresse est là.
[image: ]
Sous Linux :
sudo apt install nmap -y
sudo nmap -v -sn 192.168.1.0/24 | awk '/^Nmap/{ip=$NF}/B8:27:EB/{print ip}'
[image: ]
Sous Mac et Windows :
Installer le logiciel nmap depuis le site: https://nmap.org/download.html
NB. Toutes les adresses MAC des périphériques Pi commencent par B8: 27: EB
Ensuite vous pouvez passer au menu «Paramètres généraux» pour configurer votre logiciel tel que les jauges, votre e-mail pour les alarmes, la fréquence d’acquisition, la tension du pack batteries.
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